**中共湖州市委党校1号楼窗帘采购报价清单**

**单位：（加盖公章） 联系电话：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品**  **配置名称** | **参数规格** | **数量（米）** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 遮光布帘（灰色） | 布帘：  （一）成品具有持久抗菌的特性，经久耐用、配件顺滑、牢固、不会对皮肤造成刺激和敏感，面料应图案清晰、无破损、无污迹、无脱线、无开缝或脱胶、无明显色差。  （二）面料具体参数如下：  1、★纤维含量：聚酯纤维100%  2、★水洗尺寸变化率：经向-0.2% 纬向-0.6%  3、★耐水洗色牢度：变色4-5级 沾色4-5级  4、★耐汗渍色牢度：变色4-5级 沾色4-5级  5、★耐干摩擦色牢度：3-4级  6、★耐湿摩擦色牢度：2-3级  7、★耐光色牢度：≥5级  8、★甲醛含量mg/kg：未检出  9、异味：无  10、PH值：4.0-9.0 | 755米 |  |  |
| 白色透景纱帘 | **透景纱帘：**  （一）成品具有持久抗菌的特性，经久耐用、配件顺滑、牢固、不会对皮肤造成刺激和敏感，面料应图案清晰、无破损、无污迹、无脱线、无开缝或脱胶、无明显色差。  **（二）面料具体参数如下：**  1、1、产品名称：纱帘，100%涤  2、产品克重：克重≥90g/㎡  3、耐洗色牢度/级(变色、沾色）≥4；耐干摩擦色挠度/级≥3-4；耐光色牢度/级≥4；耐皂洗色牢度：变色≥4，沾色≥4；耐干洗色牢度≥4级；耐水色牢度：≥4 级；耐干热色牢度: ≥4 级。 | 755米 |  |  |
| 轨道 | 1、6063-T5铝型材  2、★壁厚mm：≥1.0 GB/T 5237.1-2017  3、★抗拉强度RmMPa:≥220 GB/T 5237.1-2017  3、★韦氏硬度HW：≥12.2 GB/T 5237.1-2017  4、★封口承重KG:≥21 GB/T 5237.1-2017  5、★滑轮承重KG:≥22 GB/T 5237.1-2017 | 167米 |  |  |
| 罗马杆 | 1、可溶出锑,Sb单位mg/kg未检出，检测标准GB6675.4-2014 2、可溶出砷,As单位mg/kg未检出，检测标准GB6675.4-2014 3、可溶出钡,Ba单位mg/kg未检出，检测标准GB6675.4-2014 4、可溶出镉,Cd单位mg/kg未检出，检测标准GB6675.4-2014 5、可溶出铬,Cr单位mg/kg未检出，检测标准GB6675.4-2014 6、可溶出铅,Pb单位mg/kg未检出，检测标准GB6675.4-2014 7、可溶出汞,Hg单位mg/kg未检出，检测标准GB6675.4-2014 8、可溶出硒,Se单位mg/kg未检出，检测标准GB6675.4-2014 | 481米 |  |  |
| 辅料 | 1、★纤维含量：聚酯纤维100% 检测标准GB18401-2010(C类）  2、★甲醛含量mg/kg：合格 检测标准GB18401-2010(C类）  3、★PH值：合格 检测标准GB 18401-2010(C类）  4、★异味：无 检测标准GB 18401-2010(C类）  5、★单位面积质量（g/㎡）:313±5 检测标准GB 18401-2010(C类） | 1291米 |  |  |
| 拆旧费 | 拆除原有的轨道及罗马杆 | 350米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |